# Mostní list mostu pozemní komunikace: 32256 -4

Katastrální území: Platěnice Místní název: Přes Loučnou – náhon

Předmět přemostění: Vodoteč (občasný průtok) / Loučná - náhon

Staničení liniové: 6.294 km Staničení na úseku: 0.342 km Číslo úseku: 1342A129 1342A296

Rok postavení: 1967 poslední rekonstrukce: \_

Kraj: Pardubický kraj Okres: Pardubice Správce mostu: SÚS Pardubice

### Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:

Vn: 26.0 t Vr: 78.0 t Ve: 206.0 t Vaj (Va): \_ Rok: 2008

### Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezadaný

Vn: 26.0 t Vr: 78.0 t Ve: 206.0 t Vaj (Va): \_ Datum: 2022-06-10

### Základní údaje

Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 18.15 Délka NK: \_

Šikmost: Pravá / 80 Volná šířka: 11.70

Celková šířka mostu: 12.32 Celková délka mostu: 30.59 Plocha mostu: 376.87 m2

Souřadnice WGS-84: N: 50.010834 E: 15.951195

**Přechodová oblast**

**Popis spodní stavby**

Založení plošné. Opěry masivní betonové se ŽB úložnými prahy. Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

**Popis NK**

V příčném řezu 12ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-61 dl. 18m.

**Mostní závěry**

Podpovrchové dilatační závěry.

**Hydroizolace**

Plošná do zvýšených říms.

**Odvodnění**

### Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.80 Výška NK nad hladinou vody: \_

Normální hladina vody: 0.30 Q100: \_

### Opěry

Počet: Materiál: Prostý beton Základy: Masivní opěra

### Mostní podpěry

Počet: Druh: Nezadaný Material: Nezadaný

### Spodní stavba

Způsob založení:

Založení plošné. Opěry masivní betonové se ŽB úložnými prahy. Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

### Nosná konstrukce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet polí | Světlost šikmá | Kolmá | Konstr.výška | Rozpětí | Druh stat.působení |
| 1 | 18.15 m | 17.87 m | 0.70 m | 0.00 m | Deska prostá |

### Vozovka

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 8.52

### Chodníky

Šířka leveho chodníku: 1.65 Šířka pravého chodníku: 1.65

Povrch chodníků: Nezadaný Plocha chodníků: 59.89

### Svodidla / Zábradelní svodidla

Ocelové se svislou výplní.

### Cizí zařízení na mostě

Podél levého boku NK jsou na držácích přivařených k zábradlí 3ks ocelových chrániček (1x70 a 2x35mm)

### Klasifikační stupeň mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý Spodní stavba: III - Dobrý Použitelnost: I - Použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2022 Rok příští HMP: 2026

### Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)

Cena: 0.00 723980.000 ke dni: 2018-12-31