Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a automobilových nových podvozků 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek“

Technické požadavky pro speciální nákl. automobil určený na cestmistrovství Holice, bod A,  Běstovice, bod B a Polička, bod C, 
Speciální nákladní automobil nový:
	Podvozek 
1.	   Nákladní automobil nový - Nosič výměnných nástaveb – včetně zápisu této skutečnosti do TP.  
2.	Pohon 4x4, přiřaditelný pohon přední nápravy - uzávěry diferenciálů všech hnaných náprav.
3.	Výška prázdného speciál. nákladního automobilu pro cestmistrovství Holice, bod A včetně majáků a přídavných světel max. 3 450 mm.
4.	Výška prázdného speciál. nákladního automobilu pro cestmistrovství Běstovice, bod B včetně majáků a přídavných světel max. 3 200 mm.
5.	Výška prázdného speciál. nákladního automobilu pro cestmistrovství Polička, bod C včetně majáků a přídavných světel max. 3 300 mm.
6.	Pro cestmistrovství Polička, bod C pro nouzové podjetí/přejetí překážky při minimální rychlosti (podjezd, vjezd do garáže, příp. přejetí nerovnosti) dodat regulaci vypuštění/napuštění vzduchových vaků do krajních poloh s ovládáním z kabiny řidiče.
7.	Vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá symetrie posypu při zimní údržbě).
8.	Zvýšená únosnost přední nápravy (minimálně 9000 kg). Na vozidle osazeny zimní radiální pneumatiky.
9.	Největší technicky přípustná hmotnost vozidla min. 20 000 kg, jízdní soupravy min. 48 000 kg.
10.	Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla min. 27 000 kg.
11.	V zadní části vozidla 2x pracovní světla, nezávisle na nástavby.
12.	Pod spodní části motoru namontován ochranný kryt.
13.	Nad horní části převodové skříně namontován ochranný kryt.
14.	Pro cestmistrovství Běstovice zachovat kompatibilitu nosiče výměnných nástaveb se stávající samosběrnou zametací nástavbou K7, inv. číslo 4000940 umístěnou na cestmistrovství v Ústí n Orlicí. 
15.	Závěs pro tažení přívěsu oko průměr 50 mm včetně hydraulického vývodu, vzduchových koncovek, el. zásuvku s 15 PIN a zásuvkou ABS pro připojení a vyklápění přívěsu.
16.	Čelní upínací deska DIN 76060 pro montáž pracovních nástaveb.
17.	Nádrž na PHM hliníková, nebo nerezová min. 300 l.
18.	Zvýšená protikorozní úprava podvozku prostředkem Dinitrol (alternativně jiným kvalitativně stejným přípravkem) - barva rámu černá nebo černošedá.
19.	 Výstražné reflexní šrafování.
20.	Na pravé straně rámu vozidla mezi nápravami plastová uzamykatelná schránka na nářadí.
21.	Povinná výbava vozidla dle předpisů a vyhlášky, hadice pro huštění pneu 20 m s měřičem, dva zakládací klíny, zvedák. 
22.	Podmetací řetězy na zadní nápravě ovládané z kabiny řidiče.
23.	Požadavek aktivních FMS dat pro přenos do GPS modulu třetí strany, čili aktivní FMS brána dle standardního protokolu FMS, případně dle podrobnějších specifikací SUS PK pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL.
	Kabina
24.	 Sklopná, 3-místná, celokovová.
25.	Digitální tachograf (kalibrovaný) odpovídající nařízením a předpisům platným v ČR.
26.	Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s ochrannými nerezovými kryty.
27.	Vzduchem odpružená, vyhřívaná anatomicky tvarovaná sedačka řidiče.
28.	Vyhřívané čelní sklo.
29.	Cestmistrovství Holice, bod A a Běstovice, bod B homologovaná střešní rampa s přídavným osvětlením. Přídavné dálkové světlomety a sdružené potkávací a dálkové světlomety včetně směrových ukazatelů s ochranným ocelovým krytem proti mech. poškození. Dva výstražné LED majáky oranžové barvy s ochranným ocelovým krytem proti mech. poškození.
30.	Cestmistrovství Polička, bod C, na vozidle umístěné dva výstražné LED majáky oranžové barvy.
31.	Přídavné sdružené světlomety včetně směrových světel pod čelním sklem vozidla, v přední části kabiny namontovaná dvě výstražná LED svítidla.
32.	Homologované LED světlomety pro denní svícení
33.	Měnič napětí 12/24 V, včetně zásuvek 12/24 V.
34.	Klimatizace.
35.	Autorádio s bluetooth, handsfree, reproduktory.
36.	Barva kabiny oranžová RAL 2011.
37.	Kompletní čalounění kabiny.
38.	Sedadla vybavena snímatelnými potahy v tmavé barvě.
39.	 Elektrické zamykání dveří s dálkovým ovládáním, 2 klíče
40.	Na čelním skle zabudovaná kamera na snímání silničního provozu s měsíčním záznamem průběhu jízdy.
41.	 Reflexní bezpečnostní šrafování. 
42.	Do kabiny automobilového nosiče bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů technologických činností, dále údaj o provozní činnosti připojené sněhové radlice. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče.
43.	Vozidlový teploměr pro měření teploty vzduchu a teploty povrchu vozovky pomocí infrapaprsku s přesností měření do 0,5 °C. Teploměr s displejem pro zobrazení aktuálně měřených hodnot v zorném poli řidiče, vybaven rozhraním RS 232. Součástí dodávky je propojení datového toku měřených hodnot ve °C do GPS modulu pomocí rozhraní RS 232 a jejich vizualizace ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele. Zapnutí a vypnutí teploměru automaticky s klíčkem dle sepnutí ve spínací skřínce. Senzor pro IR měření teploty povrchu umístěn ve spodní části kabiny před levým předním kolem vozidla v prostoru mezi nárazníkem a podběhem, senzor pro měření teploty vzduchu umístěn na střešní rampě v prostoru mezi výstražnými majáky v plastovém trubkovém krytu, který umožní proudění vzduchu okolo senzoru – délka krytu minimálně 200 mm a vnitřní průměr minimálně 30 mm, umístění podélně ke směru jízdy. Senzory teploměru a jejich kabeláž musí být umístěny tak, aby nebránily manipulaci s kabinou a nebyly při manipulaci s kabinou poškozeny.
Převodovka
Vícestupňová automaticky řazená. Akustický signál zařazení zpátečky. Pro cestmistrovství Běstovice, bod B pracovní rychlost min. od 2 km/h (pro letní nástavbu zametač)
Motor
44.	Provedení splňující platně legislativní předpisy EURO 6, výkon motoru min. 300 kW, kroutící moment 
min. 2 100 Nm. 
Pohony
45.	Vybavení vývodem pro pohon hydrogenerátoru. Vývod nezávislý na pojezdu vozidla.
Hydraulické obvody pro pohon zimních nebo letních nástaveb
46.	 Obvod pro ovládání čelních přídavných zařízení výkon minimálně 3 kW se čtyřmi samostatnými okruhy a zpětnou větví. Okruh oddělený od obvodu pro sklápění. Funkce plynulého nadlehčování radlice s možností nastavení minimální a maximální tlakové hodnoty s ovládáním a plynulou regulací
0 – 100 % z daného rozsahu z ovládacího panelu řidičem. Okruhy pro ovládání radlice ukončeny rychlospojkami u čelní upínací desky.
47.	Obvod silový pro pohon připojené nástavby (sklápěcí korba, sypač, kropící nástavba atd.) o výkonu min 100 l /min, 200 bar při 1000 ot.[min-1] motoru. Hydraulický obvod musí být připojitelný k nástavbám od různých výrobců, obvod musí mít nastavitelné volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní při různých režimech otáček motoru.
48.	Hydraulický obvod pro nástavbu ukončen rychlospojkami za kabinou nebo na zadní části vozidla.
Příprava na montáž:
49.	Minimální a maximální tlakové hodnoty s ovládáním a plynulou regulací 0 – 100 % z daného rozsahu z ovládacího panelu řidičem. Okruhy pro ovládání radlice ukončeny rychlospojkami u čelní upínací desky.
50.	Výkonu min 100 l /min, 200 bar při 1000 ot.[min-1] motoru. Hydraulický obvod musí být připojitelný k nástavbám od různých výrobců, obvod musí mít volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní při různých režimech otáček motoru.
51.	Hydraulický obvod pro nástavbu ukončen rychlospojkami za kabinou nebo na zadní části vozidla.

Vyklápěcí korba a příslušenství – NA cestmistrovství Běstovice, bod B a Polička, bod C
52.	Hydraulický okruh pro sklápění s čerpadlem, pístnicí a ovládáním, včetně nosníků pro uchycení pístnice sklápěcí korby. Sklápěcí korba celokovová se zakrývací plachtou, šroubovatelný prodloužený odsyp, vybavená úchyty pro odstavné přípravky (nohy), podlaha síla min. 5mm, bočnice síla min. 3mm, min. šíře 2500 mm, výška bočnic min. 900 mm, přední díl zvýšený s ochranným štítem kabiny. Výměna vyklápěcí korby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky. Zadní část korby (zadní čelo) doplněna reflexním bezpečnostním šrafování. Vyklápění korby seřízeno na boční zvednutí do min. výšky 1 500 mm od úchytů korby na rámu po úchyty na korbě.
53.	Pro cestmistrovství Holice, bod A hydraulický okruh pro sklápění s čerpadlem, pístnicí a ovládáním, včetně nosníků pro uchycení pístnice sklápěcí korby. 
Výbava pro přívěs a podvalník
54.	Závěs pro tažení přívěsu Φ čepu 50 mm, včetně hydraulického vývodu pro vyklápění přívěsu a nájezdu podvalníku, vzduchových koncovek, el. zásuvky s 15 PIN včetně redukce 2 x 7 PIN a zásuvkou ABS. 
55.	Pro cestmistrovství Polička, bod C ovládání otvírání zadního čela vyklápěcí korby přívěsu z kabiny řidiče elektroinstalací.

Technické požadavky pro speciální nákl. automobil určený na cestmistrovství Hlinsko - bod D.
Speciální nákladní automobil nový:
	Podvozek 
1.	Nákladní automobil nový - Nosič výměnných nástaveb – včetně zápisu této skutečnosti do TP. 
2.	Pohon 6x6, přiřaditelný pohon přední nápravy - uzávěry diferenciálů všech hnaných náprav.
3.	Výška prázdného speciál. nákladního automobilu včetně majáků max. 3 450 mm.
4.	Vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá symetrie posypu při zimní údržbě).
5.	Zvýšená únosnost přední nápravy (minimálně 9000 kg). Na vozidle osazeny zimní radiální pneumatiky 
6.	Největší technicky přípustná hmotnost vozidla min. 30 000 kg, jízdní soupravy min. 58 000 kg.
7.	Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla 27 000 kg.
8.	Retardér.
9.	2x pracovní světla v rozvoru a 2x v zadní části vozidla, nezávisle na nástavby.
10.	Pod spodní části motoru namontován ochranný kryt.
11.	Nad horní části převodové skříně namontován ochranný kryt.
12.	Závěs pro tažení přívěsu oko průměr 50 mm včetně hydraulického vývodu, vzduchových koncovek, el. zásuvku s 15 PIN a zásuvkou ABS pro připojení a vyklápění přívěsu.
13.	Nádrž na PHM hliníková, nebo nerezová min. 300 litrů.
14.	Čelní upínací deska DIN 76060 pro montáž pracovních nástaveb.
15.	Zvýšená protikorozní úprava podvozku prostředkem Dinitrol (alternativně jiným kvalitativně stejným přípravkem) - barva rámu černá nebo černošedá.
16.	Výstražné reflexní šrafování.
17.	Na pravé straně rámu vozidla mezi nápravami plastová uzamykatelná schránka na nářadí.
18.	Povinná výbava vozidla dle předpisů a vyhlášky, hadice pro huštění pneu 20 m s měřičem, dva zakládací klíny, zvedák. 
19.	Podmetací řetězy na zadní nápravě ovládané z kabiny řidiče.
20.	Požadavek aktivních FMS dat pro přenos do GPS modulu třetí strany, čili aktivní FMS brána dle standardního protokolu FMS, případně dle podrobnějších specifikací SUS PK pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL.
	Kabina
21.	   Sklopná, 3-místná, celokovová.
22.	Digitální tachograf (kalibrovaný) odpovídající nařízením a předpisům platným v ČR.
23.	Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s ochrannými nerezovými kryty.
24.	Vzduchem odpružená, vyhřívaná, anatomicky tvarovaná sedačka řidiče.
25.	Vyhřívané čelní sklo.
26.	Homologovaná střešní rampa s přídavným osvětlením. Přídavné dálkové světlomety a sdružené potkávací a dálkové světlomety včetně směrových ukazatelů s ochranným ocelovým krytem proti mech. poškození. Dva výstražné LED majáky oranžové barvy. (typ VMD 024L-B-A-80, f. Holomý) oranžové barvy s ochranným ocelovým krytem proti mech. poškození.
27.	Přídavné sdružené světlomety včetně směrových světel pod čelním sklem vozidla, v přední části kabiny   namontovaná dvě výstražná LED svítidla.
28.	Homologované LED světlomety pro denní svícení.
29.	Měnič napětí 12/24 V, včetně zásuvek 12/24 V.
30.	Klimatizace.
31.	Autorádio s bluetooth, handsfree, reproduktory.
32.	Barva kabiny oranžová RAL 2011.
33.	Kompletní čalounění kabiny.
34.	Sedadla vybavena snímatelnými potahy v tmavé barvě.
35.	   Elektrické zamykání dveří s dálkovým ovládáním, 2 klíče.
36.	Na čelním skle zabudovaná kamera na snímání silničního provozu s měsíčním záznamem průběhu jízdy.
37.	   Reflexní bezpečnostní šrafování. 
38.	Do kabiny automobilového nosiče bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů technologických činností, dále údaj o provozní činnosti připojené sněhové radlice. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče. 
39.	Vozidlový teploměr pro měření teploty vzduchu a teploty povrchu vozovky pomocí infrapaprsku s přesností měření do 0,5 °C. Teploměr s displejem pro zobrazení aktuálně měřených hodnot v zorném poli řidiče, vybaven rozhraním RS 232. Součástí dodávky je propojení datového toku měřených hodnot ve °C do GPS modulu pomocí rozhraní RS 232 a jejich vizualizace ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele. Zapnutí a vypnutí teploměru automaticky s klíčkem dle sepnutí ve spínací skřínce. Senzor pro IR měření teploty povrchu umístěn ve spodní části kabiny před levým předním kolem vozidla v prostoru mezi nárazníkem a podběhem, senzor pro měření teploty vzduchu umístěn na střešní rampě v prostoru mezi výstražnými majáky v plastovém trubkovém krytu, který umožní proudění vzduchu okolo senzoru – délka krytu minimálně 200 mm a vnitřní průměr minimálně 30 mm, umístění podélně ke směru jízdy. Senzory teploměru a jejich kabeláž musí být umístěny tak, aby nebránily manipulaci s kabinou a nebyly při manipulaci s kabinou poškozeny
Převodovka
40.	Vícestupňová automaticky řazená. Akustický signál zařazení zpátečky.
Motor
39.	Provedení splňující platně legislativní předpisy EURO 6, výkon motoru min. 365 kW, kroutící moment min. 2 500 Nm. 
Pohony
40.	Vybavení vývodem pro pohon hydrogenerátoru. Vývod nezávislý na pojezdu vozidla.
Hydraulické obvody pro pohon zimních nebo letních nástaveb
41.	   Obvod pro ovládání čelních přídavných zařízení výkon minimálně 3 kW se čtyřmi samostatnými okruhy a zpětnou větví. Okruh oddělený od obvodu pro sklápění. Funkce plynulého nadlehčování radlice s možností nastavení minimální a maximální tlakové hodnoty s ovládáním a plynulou regulací
0 – 100 % z daného rozsahu z ovládacího panelu řidičem. Okruhy pro ovládání radlice ukončeny rychlospojkami u čelní upínací desky.
42.	Obvod silový pro pohon připojené nástavby (sklápěcí korba, sypač, kropící nástavba atd.) o výkonu min 100 l /min, 200 bar při 1000 ot.[min-1] motoru. Hydraulický obvod musí být připojitelný k nástavbám od různých výrobců, obvod musí mít nastavitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní při různých režimech otáček motoru.
43.	Hydraulický obvod pro nástavbu ukončen rychlospojkami za kabinou nebo na zadní části vozidla.
Příprava na montáž:
44.	Minimální a maximální tlakové hodnoty s ovládáním a plynulou regulací 0 – 100 % z daného rozsahu z ovládacího panelu řidičem. Okruhy pro ovládání radlice ukončeny rychlospojkami u čelní upínací desky.
45.	Hydraulický obvod pro nástavbu ukončen rychlospojkami za kabinou nebo na zadní části vozidla.
Vyklápěcí korba a příslušenství
46.	Hydraulický okruh pro sklápění s čerpadlem, pístnicí a ovládáním, včetně nosníků pro uchycení pístnice sklápěcí korby. Sklápěcí korba celokovová. Výměnná nástavba 3-stranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů, montáž nástavby na upínací systém podvozku. Otvírání levé bočnice pomocí hydr. pístnic min 1500, pravá strana bočnice kombinované otvírání, se zakrývací plachtou, šroubovatelný prodloužený odsyp, vybavená úchyty pro odstavné přípravky (nohy), podlaha síla min. 5mm, bočnice síla min. 3mm, min. šíře 2500 mm, výška bočnic min. 1 000 mm, přední díl zvýšený s ochranným štítem kabiny. Výměna vyklápěcí korby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky. Barva – oranžová RAL 2011. Zadní část korby (zadní čelo) doplněna reflexním bezpečnostním šrafováním. Vyklápění korby seřízeno na boční zvednutí do min. výšky 1 500 mm od úchytů korby na rámu po úchyty na korbě.
Výbava pro přívěs a podvalník
47.	Závěs pro tažení přívěsu Φ čepu 50 mm, včetně hydraulického vývodu pro vyklápění přívěsu a nájezdu podvalníku, vzduchových koncovek, el. zásuvky s 15 PIN včetně redukce 2 x 7 PIN a zásuvkou ABS. 

Technické požadavky pro jednokomorovou sypací nástavbu společné pro cestmistrovství Holice, bod A:
1.	Nástavba pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě a výspravu vozovek asfaltovou směsí při letní údržbě vozovek. Nástavba rychlovýměnná montovaná do úchytů namísto sklápěcí korby s pohonem od hydraulického systému automobilového nosiče. Nástavba v plně automatickém pracovním režimu. Dvoušnekové provedení. Vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez.	
2.	Základní režimy použití:
		- chemický materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
		- inertní materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
		- chemický materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)
		- inertní materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)
		- balená asfaltová směs (zadní výsyp s uzávěrem). Výkon vynášecích šneků při použití na asfaltovou obalovanou směsí: 0,2 m3/min  - 0,8 m3/min (dle otáček motoru vozidla).
3.	Regulace posypové dávky v rozmezí		 50 - 300 g/m2 pro inertní materiál
4.								  5 –   50 g/m2 pro chemický materiál.
5.	Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti (v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).
6.	Nastavitelná šíře posypu 2 – 10 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče.
7.	Požadujeme přední, zadní rozmetadlo posypového materiálu a zadní uzávěr na asfaltovou balenou směs. 
8.	Signalizace kontroly sypaní rozmetadla v kabině řidiče. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými reflektory. Solankové čerpadlo umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti účinku soli.
9.	Korba izolovaná pro uchování teplé obalované asfaltové směsi, vyhřívání korby sypací nástavby nezávislým naftovým vytápěním o výkonu minimálně 7 kW. Napojení PHM z hlavní nádrže	  automobilového nosiče.
10.	Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky. 
11.	Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED a dva výstražné majáky LED oranžové barvy.
12.	 Reflexní bezpečnostní šrafování. 
13.	Velikost nástavby odpovídající nosnosti automobilového nosiče + nádrže na min. 1650 lt solanky.
14.	Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístěny v krytém utěsněném prostoru proti vniknutí agresivní soli a solanky (krytí IP 44). Zvýšená protikorozní úprava nástavby - barva RAL 2011.
15.	Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). Ovládací panel nástavby ani ostatní el.zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.
16.	Optická kontrola sypání bezdotykovým snímačem, optická kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky solankových nádrží, automatické vypnutí čerpadla solanky při vyprázdnění solankových nádrží. Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.
17.	Namontována zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm) a odklápěcí střecha v provedení na teplou obalovanou asfaltovou směs. Přídavné výměnné mosty zinkované.
18.	Příprava na montáž rozhrnovací lišty na asfaltovou směs.
19.	Kamera pro snímání pracovního prostoru za sypací nástavbou včetně záznamu (min. 16 hodin) a se zakrytováním v zimním období. Obrazovku umístit v kabině řidiče.
20.	Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
 		- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m), velikost dávky 		   posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty.
 		- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
			a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál, nebo výsyp balené asfaltové směsi
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 		- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
 		- údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- motohodiny sypací nástavby za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.
Dodavatel na požádání předá bezplatně popis a tech. údaje výstupního rozhraní RS 232.
21.	Sypací nástavba bude začleněna do stávajícího systému vyhodnocování provozních údajů u zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software. 

Technické požadavky pro jednokomorovou sypací nástavbu společné pro cestmistrovství, Běstovice, bod B a Polička, bod C:
1.	  Nástavba nová pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě. Nástavba rychlovyměnitelná   montovaná do úchytů namísto sklápěcí korby s pohonem od hydraulického systému automobilového nosiče. Nástavba v plně automatickém pracovním režimu. Dvoušnekové provedení, korba izolovaná. Dodáno přední i zadní rozmetadlo posypového materiálu. Vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez.
2.	Základní režimy použití:
     materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			      - chemický	
     materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			      - inertní	
     materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)         - chemický
	materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)    		     - inertní 
3.	Regulace posypové dávky v rozmezí    (velké univerzální šneky min. Ø 280 mm)         
  50 - 350g/m2 pro inertní materiál
                                                                          10 - 50 g/m2 pro chemický materiál
4.	Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti 	(v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).
5.	Nastavitelná šíře posypu 2 – 10 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče. 
6.	Požadujeme zadní rozmetadlo posypového materiálu a přední rozmetadlo posypového materiálu.
7.	Signalizace kontroly sypaní předního i zadního rozmetadla v kabině řidiče. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory. 
8.	Solankové čerpadlo umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti účinku soli.
9.	    Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky.
10.	Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED.
11.	  Reflexní bezpečnostní šrafování. 
12.	  Velikost nástavby odpovídající nosnosti automobilového nosiče + nádrže na min. 1650 lt solanky.
13.	Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístěny v krytém utěsněném prostoru proti vniknutí agresivní soli a solanky. Zvýšená protikorozní úprava nástavby - barva RAL 2011.
14.	Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). 	 Ovládací panel nástavby ani ostatní el. zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.
15.	Optická kontrola sypání zadního rozmetadla bezdotykovým snímačem, předního rozmetadla mechanickým snímačem. Optická kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky solankových nádrží, automatické vypnutí čerpadla solanky při vyprázdnění solankových nádrží.  Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.
16.	Namontována zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm) a odklápěcí střecha.
17.	Max. výška nakládací hrany sypací nástavby včetně podvozku nákladního vozidla 3 100 mm.
18.	Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních 
 	údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
 		- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m), velikost 		dávky posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty.
 		- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
			 a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 		- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
		 - údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.
19.	Dodavatel na požádání předá bezplatně popis a tech. údaje výstupního rozhraní RS 232.
20.	Sypací nástavby budou začleněny do stávajícího systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software.

Technické požadavky pro jednokomorovou sypací nástavbu cestmistrovství  Hlinsko, bod D:
1.	    Nástavba nová pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě. Nástavba rychlovyměnitelná   montovaná do úchytů namísto sklápěcí korby s pohonem od hydraulického systému automobilového nosiče. Nástavba v plně automatickém pracovním režimu. Dvoušnekové provedení, korba izolovaná. Dodáno přední i zadní rozmetadlo posypového materiálu. Vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez.
2.	Základní režimy použití:
materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			        - chemický	
materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			        - inertní	
materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)    - chemický
materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)    - inertní
3.	Regulace posypové dávky v rozmezí    (velké univerzální šneky min. Ø 280 mm)         
  50 - 350g/m2 pro inertní materiál
                                                                          10 - 50 g/m2 pro chemický materiál
4.	Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti 	(v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).
5.	Nastavitelná šíře posypu 2 – 10 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče.
6.	Požadujeme zadní rozmetadlo posypového materiálu a přední rozmetadlo posypového materiálu.
7.	Signalizace kontroly sypaní předního i zadního rozmetadla v kabině řidiče. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory. 
8.	Solankové čerpadlo umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti účinku soli.
9.	    Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky.
10.	Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED B 16 VMD 024L-B-8A, f. Holomý.
11.	  Velikost nástavby odpovídající nosnosti automobilového nosiče + nádrže na min. 2 300 lt solanky.
12.	Max. výška nakládací hrany sypací nástavby včetně podvozku nákladního vozidla 3 100 mm
13.	Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístěny v krytém utěsněném prostoru proti vniknutí agresivní soli a solanky. Zvýšená protikorozní úprava nástavby - barva RAL 2011.
14.	Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). 	 Ovládací panel nástavby ani ostatní el. zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.
15.	Optická kontrola sypání zadního rozmetadla bezdotykovým snímačem, předního rozmetadla 	mechanickým snímačem. Optická kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky 	solankových nádrží, automatické vypnutí čerpadla solanky při vyprázdnění solankových nádrží.  Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.
16.	Namontována zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm) a odklápěcí střecha.
17.	Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních 
 	údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
 		- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m), velikost dávky 
 posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty.
 		- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
			 a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 		- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
		 - údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.
Dodavatel na požádání předá bezplatně popis a tech. údaje výstupního rozhraní RS 232.
18.	Sypací nástavby budou začleněny do stávajícího systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software.

Technické požadavky pro sněhovou radlici společné pro cestmistrovství Holice, bod A,  Běstovice bod B, Hlinsko, bod D:
1.	Sněhová radlice nová plastová s překlopnými břity (přední břit guma o tloušťce min. 40 mm zadní hydraulicky sklopný břit z otěruvzdorného materiálu Hardox 400), včetně zvedacího zařízení. Samostatné ovládání naklopení zadního ocelového břitu z kabiny řidiče.
2.	Odklízecí šíře - min. 2 900 mm, přetáčení na levou a pravou stranu, plovoucí poloha nebo stavitelná, upínací deska dle DIN 76 060, štít proti úletu sněhu na kabinu, pojízdné odstavné přípravky, poziční osvětlení včetně směrových světel, výstražné praporky, výstražné červenobílé šrafování, barva konstrukce oranžová RAL 2011.
3.	Ochranný systém proti poškození radlice při nárazu.
4.	   Funkce plynulého nadlehčování radlice s možností nastavení minimální a maximální tlakové hodnoty s ovládáním a plynulou regulací 0 – 100 % z daného rozsahu z ovládacího panelu řidičem.
5.	Tlakový snímač zvednuté radlice (přepravní poloha). Údaj o provozním režimu radlice (pluhování, transport) s přenosem do modulu GPS a vyhodnocován stávajícím software.

Technické požadavky pro sněhovou radlici pro cestmistrovství Polička:
1.	Sněhová radlice plastová ve tvaru křídla s hydraulicky podklápěným druhým břitem (základní břit ocelový z otěruvzdorného materiálu Hardox 400 s tlumící vulkolanovou podložkou, podklápěný břit vulkolanový), radlice s určením do středních klimatických podmínek.
2.	Odklízecí šíře - min. 2900 mm, přetáčení na levou a pravou stranu +-30o, upínací deska dle DIN 76 060, plastová záštita proti úletu sněhu na kabinu, pojízdné odstavné přípravky, poziční osvětlení LED včetně směrových světel, výstražné praporky, výstražné červenobílé šrafování, barva oranžová RAL 2011.
3.	Hydraulicky plynule nastavitelný úhel nájezdu
4.	Systém nastavování přítlaku břitu na vozovku, zajištění radlice při najetí na překážku. 
5.	Údaje radlice: výška radlice - vpravo cca 1460 mm - vlevo cca 800 mm; váha radlice max. 1000 kg
6.	Ochranný systém proti poškození radlice při nárazu.
7.	Dodat prodloužení upínací desky DIN 7606 mezikusem.
8.	Tlakový snímač zvednuté radlice (v přepravní poloze). Údaj o provozním režimu sněhové radlice 
(pluhování, transport) přenášen do modulu GPS a vyhodnocován stávajícím software.
Další požadavky:
-	Požadovaná záruční doba pro nosiče výměnných nástaveb min. 24 měsíců nebo po ujetí 60 000 km, či 900 Mh, dle skutečnosti co nastane dříve, min. 24 měsíců pro výměnné nástavby.
-	Součástí nabídky bude uvedení termínu plnění, záruční doby a umístění servisního střediska včetně pozáruční servisní hodinové sazby a sazby za 1 km.
-	Dodavatel v nabídce doloží výkresy vozidla s nástavbou (vozidlo se sypací nástavbou a sněhovou radlicí), ve výkresech budou označena těžiště plně naložené sestavy s uvedením celkového zatížení a zatížení náprav.
-	Dodavatel v nabídce doloží parametry a popis automobilového nosiče, nástavby, radlice. Dále doloží k jednotlivým zařízením návody k obsluze s bezpečnostními pokyny v elektronické podobě. Návod k obsluze k automobilovému nosiči možno dodat v listinné podobě.
- 	Dodavatel v nabídce doloží druh a provedení zvýšené protikorozní úpravy podvozku a kabiny automobilového nosiče. Dále doloží druh a provedení zvýšené protikorozní úpravy nástavby.
- 	Dodavatel v nabídce doloží u automobilového nosiče nástavby harmonogram (časový nebo dle ujetých kilometrů, případně časový a odpracovaných motohodin) předepsaných servisních úkonů na časové období min. dvou let), u vozidla je předpokládaný proběh 30 000 km nebo 450 Mh za rok. U harmonogramu bude uvedena kalkulace nákladů předepsaných servisních úkonů obsahující pracovní čas a spotřebu materiálu.

-	Požadovaná dokumentace při předání: 
			- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky. Servisní knihy.
	- Technické průkazy vozidel, včetně jejich registrace v registru vozidel. Technické osvědčení   k nástavbám a radlicím.
			- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě. Protokol o dávkování sypací nástavby.
- Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně 
pracovního času).
- Platný protokoly o kalibraci tachografů s návody.
- Návody k obsluze v tištěné podobě, servisní knihy v českém jazyce u vozidla.

V Pardubicích dne 26.2.2020

						         …………………………………………………
	            						  Ing. Miroslav Němec 
								                      ředitel 
            Správy a údržby silnic Pardubického kraje