Příloha č. 2

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Celková oprava dvou sypacích nástaveb“.

  

 Technické požadavky na celkovou opravu sypací nástavby do Poličky a Litomyšle.
1.	Kompletní demontáž sypací nástavby pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě vozovek a výspravu vozovek asfaltovou směsí při letní údržbě vozovek, nová izolovaná korba 5 m3, vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez a opětovná montáž.
2.	Součástí celkové opravy je oprava šnekových dopravníků:
a)	pro asfaltovou směs a inertní posyp o Ø 300 mm
b)	pro chemický posyp o Ø 180 mm 
3.	Zachování nástavby v plně automatickém pracovním režimu a ve dvoušnekovém provedení.
4.	Oprava pohonu od hydraulického systému automobilového nosiče.
5.	Oprava vyhřívání korby sypací nástavby nezávislým naftovým vytápěním o výkonu minimálně 7 kW, napojení PHM z hlavní nádrže automobilového nosiče.
6.	Příprava na montáž rozhrnovací lišty na asfaltovou směs.
7.	Oprava předního a zadního rozmetadla včetně ovládání, připojení hydr. okruhu pomocí rychlospojek. Rozmetadla a kastlíky na dopravu k přednímu a zadnímu rozmetadlu v nerezovém provedení s dostatečnými otvory pro čištění (v případě ucpání posypovým materiálem).
8.	Oprava zadního uzavíracího zařízení na asfaltovou balenou směs včetně ovládání umístěného v zadní části sypače. Oprava ovládání  umístění v krytém utěsněném prostoru proti vlhkosti.
9.	Pod uzavíracím zařízením zachovat odnímatelnou sklápěcí plošinu na nasypání balené asfaltové směsi.
10.	Základní režimy použití:
	- chemický materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
	- inertní materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
		     	- chemický materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)
     	- inertní materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)
     	- balená asfaltová směs (zadní výsyp s uzávěrem). 
11.	Výkon vynášecích šneků při použití na asfaltovou obalovanou směs:
0,2 m3/min  0,8 m3/min (dle otáček motoru vozidla).
12.	Regulace posypové dávky v rozmezí:
			  50  500 g/m2 pro inertní materiál 
																			 10  –  50 g/m2 pro chemický materiál
13.	Celková oprava solankového čerpadla, včetně uzavřeného prostoru na chránění proti účinku soli  zachovat.
14.	Signalizace kontroly zadního sypání v kabině řidiče.
15.	Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti (v rozsahu pojezdové rychlosti 5  50 km/hod.).
16.	Nastavitelná šíře posypu 2 – 10 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče.
17.	Oprava nebo výměna ovládacího panelu při zachování stávajících parametrů:
	Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
	- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m),
	- velikost dávky posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty,
	- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
			a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál, nebo výsyp balené asfaltové směsi
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 		- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
 		- údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- motohodiny sypací nástavby za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.
18.	Oprava odklápěcí střechy včetně nové plachty.
19.	Nová zinkovaná ochranná síta (oka 100 x 100 mm).
20.	Celková oprava elektroinstalace. Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová rampa oranžové barvy, provedení LED (šipka, kříž) a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory.
21.	Celková oprava potrubí, hadic včetně ventilů, rozvaděčů a ovládacích prvků hydr. okruhu.
22.	Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístit do krytého utěsněného prostoru proti vniknutí solanky.
23.	Oprava nebo výměna ventilů, nádrží, potrubí a hadic solankového roztoku, spouštění a vypínání z kabiny řidiče.
24.	Zvýšená protikorozní úprava nástavby  barva oranžová RAL 2011.
25.	Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky.
26.	Zachování stávajících režimů použití:
     - chemický materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
	- chemický materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)
- inertní materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo),
- inertní materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo),
	- inertní materiál, přední rozmetadlo solanka ovládaná mechanicky.
27.	Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). Ovládací panel nástavby ani ostatní elektrická zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.
28.	Oprava kamery pro snímání pracovního prostoru za sypací nástavbou včetně záznamu a zakrytování v zimním období. Obrazovku zachovat umístěnou v kabině řidiče.
29.	Oprava optické kontroly sypání zadního rozmetadla bezdotykovým snímačem, předního rozmetadla mechanickým snímačem. Optická kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky solankových nádrží. Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.

Sypací nástavby budou zachovány ve stávajícím systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstupy z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím softwarem.

Další požadavky na celkovou opravu sypacích nástaveb
Oprava bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Součástí celkové opravy bude montáž sypací nástavby včetně zkušebního provozu a proškolení obsluhy:
a)	Na nákladní automobil Tatra Phoenix 4x4 (cestmistrovství Polička) 
b)	Na nákladní automobil SCANIA 4x4 (cestmistrovství Litomyšl)
Uchazeč v nabídce doloží parametry, popis opravy sypacích nástaveb, druh a provedení zvýšené protikorozní ochrany nástavby.

Požadovaná dokumentace při předání: 
			- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky. Servisní knihy v českém jazyce.
	- Technická osvědčení, 
			- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.
- Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně 
pracovního času).
                     - Katalogy náhr. dílů v českém jazyce.
			                     - Protokoly o dávkování sypacích nástaveb
- Návody k obsluze v tištěné i elektronické podobě.

V Pardubicích dne 22.11. 2021

						         …………………………………………………
	            						  Ing. Miroslav Němec 
								                      ředitel 
            Správy a údržby silnic Pardubického kraje