Příloha č. 6 ZD



**Specifikace předmětu**

**„****Dodávka traktorového nosiče“**

Technické požadavky pro traktorový nosič

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Traktorový nosič, typ a označení:** | **Doplní prodávající** | |
| **Č.** | **Název parametru, požadavku** | **Možnosti / způsob vyplnění** | **Prodávající vyplní**  **hodnotu platnou**  **pro nabízený stroj** |
| 1 | Traktorový nosič − nový využití k připojení přídavných nářadí pro letní a zimní údržbu vozovek. | ano / ne |  |
| 2 | Motor vznětový, emise dle platných emisních norem, minimální výkon motoru 75 kW | ano / ne hodnota |  |
| 3 | Objem motoru min. 4 000 cm3. | hodnota |  |
| 4 | Předehřev bloku motoru na 220V v zimním období. | ano / ne |  |
| 5 | Alternátor min. 100 A. | hodnota |  |
| 6 | Výfuk, případně i sání motoru nad kabinou traktoru. | ano / ne |  |
| 7 | Převodovka min. 4stupňová | hodnota |  |
| 8 | Převodovka s minimální rychlostí pojezdu do 2 km/h při jmenovitých otáčkách motoru, | hodnota |  |
| 9 | Maximální přepravní rychlost 40 km/h, brzděné obě nápravy | Hodnota  ano / ne |  |
| 10 | Největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 6 500 kg. | hodnota |  |
| 11 | Pneu komunální s pevnými disky. | ano / ne |  |
| 12 | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě. | ano / ne |  |
| 13 | Změna směru jízdy pod zatížením, bez použití spojky. | ano / ne |  |
| 14 | Pohon 4x4 odpojitelný, uzávěrka zadního diferenciálu s elektrohydraulickým spínáním/vypínáním. | ano / ne |  |
| 15 | Uzávěrka předního diferenciálu min. samosvorná. | ano / ne |  |
| 16 | Pevná přední náprava. | ano / ne |  |
| 17 | Vzduchové brzdy pro zapojení přívěsu s dvouokruhovým i jednookruhovým brzdovým systémem. Ruční brzda. | ano / ne |  |
| 18 | Zadní tříbodový závěs, ovládání zadních hydraulických ramen z kabiny a vně kabiny. Zadní tříbodový rychlozávěs kat. II. | ano / ne |  |
| 19 | Zadní závěs pro jednonápravový přívěs s hydr. ovládáním | ano/ne |  |
| 20 | Zadní závěs výškově stavitelný na čep. | ano / ne |  |
| 21 | Zadní vývodový hřídel 2rychlostní 540/1000 ot/min., možnost závislých/nezávislých otáček | ano / ne |  |
| 22 | Dodávka hydraulického čerpadla min. 60 l/min / 18 MPa. | hodnota |  |
| 23 | Min. tři hydraulické dvojčinné okruhy včetně zpětné větve vzadu. | hodnota  ano / ne |  |
| 24 | Kabina se střešním průhledem. | ano / ne |  |
| 25 | Pneumaticky odpružená sedačka řidiče s natáčením, sedačka spolujezdce. Sedačky opatřeny snímacími potahy tmavé barvy. | ano / ne |  |
| 26 | Tónovaná skla kabiny, vnitřní sluneční clona, vyhřívané zadní okno se stěračem. | ano / ne |  |
| 27 | Klimatizace. | ano / ne |  |
| 28 | Přídavné světlomety včetně směrových světel u čelního skla traktoru, nahrazující legislativně hlavní světlomety pro případ jejich zakrytí přední nástavbou (např. sněhovým pluhem). | ano / ne |  |
| 29 | Pracovní světla min. 2 kusy umístěny v přední části střechy. | hodnota |  |
| 30 | Pracovní světla min. 4 ks umístěna v zadní části střechy. | hodnota |  |
| 31 | V zadní části střechy namontovaná LED alej ovládaná z kabiny řidiče. | ano / ne |  |
| 32 | Dva výstražné LED majáky oranžové barvy. | ano / ne |  |
| 33 | Ocelové závaží v zadních kolech min. 250 kg. | hodnota |  |
| 34 | Čelní závaží min.200 kg | hodnota |  |
| 35 | Vnější elektricky vyhřívaná zrcátka. | ano / ne |  |
| 36 | Autorádio s reproduktory. | ano / ne |  |
| 37 | Handsfree | ano / ne |  |
| 38 | Odpojovač akumulátorů. | ano / ne |  |
| 39 | Základní povinné vybavení | ano / ne |  |
| 40 | Skříňka na nářadí. | ano / ne |  |
| 41 | Zvýšená ochrana tixotropním antikorozním přípravkem podvozku | ano / ne | \* |
| 42 | Barva nosiče komunální oranžová RAL 2011 | ano / ne |  |
| 43 | Požadavek aktivních FMS dat pro přenos do GPS modulu třetí strany čili aktivní FMS brána dle standardního protokolu FMS. | ano / ne |  |

* Dodavatel doplní obchodní název použitého tixotropního antikorozního přípravku na podvozek

V ………………..……….. dne …………..

Jméno a podpis osoby

oprávněné jednat jménem účastníka