Příloha č. 2

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Celková oprava samosběrného zametače K5 včetně čelního výsuvného agresivního kartáče“

3.1 Technické požadavky na Celkovou opravu samosběrného zametače K5 včetně čelního výsuvného agresivního kartáče, výr. číslo 200025007, r. výroby 2000  včetně demontáže a montáže pro cestmistrovství Litomyšl.

1.	Demontáž samosběrného zametač K5 ze stávajícího podvozku.
2.	Celková demontáž na díly.
3.	Celková oprava pohonu přes klínové řemeny a poháněcího motoru samosběrného zametač K5, výměna klínových řemenů, ložisek, filtrů, motorového oleje včetně opravy počítadla motohodin.
4.	Oprava kontroly chodu motoru s automatickým vypnutím při poruše.
5.	Zachovat geometrický objem zásobníku na smetky, kompletní výměna za nerezový, zachovat oválný profil vnitřku zásobníku pro snadné čištění po vysypání (bez kolmých hran)
6.	Oprava snímače přetížení vozidla při plném zásobníku a signalizace v kabině řidiče.
7.	Oprava sklápění zásobníku včetně hydraulického ovládání, zvedacího teleskopického válce a příslušenství.
8.	Oprava ručního hydraulického čerpadla pro nouzové vyprázdnění.
9.	Celková oprava hydr. obvodu, včetně výměny hadic, oleje, filtrů.
10.	Oprava hydraulického otvírání a uzavírání zadních výklopných dveří.
11.	Celková oprava turbíny, zachovat výkon min. 12000 m3/hod.
12.	Celková oprava zametacího agregátu včetně a úpravy na podvozek, žárově pozinkovat, výměna dosedacích těsnících gumových profilů.
13.	Oprava automatického zvedání agregátů při couvání.
14.	Oprava válcového kartáče, zachovat  Ø 400 mm a šířku min. 1500 mm. Výplet kombinovaný.
15.	Oprava pravostranného talířového kartáče, zachovat Ø 700 mm.
16.	Celková oprava elektroinstalace včetně kabelů a ovládacích prvků.
17.	Zachovat a opravit plynulou regulaci otáček a přítlaku středového válcového kartáče a bočního přimetacího kartáče ovládanou na nástavbě. 
18.	Oprava pneumatického plovoucího uchycení a zvedání válcového kartáče, bočního talířového kartáče i sací hubice.
19.	Oprava ovládání systému nasátí hrubých nečistot na sací hubici z kabiny.
20.	Oprava skrápění všech zametacích kartáčů (zkrápění válcového kartáče, talířového kartáče, sací hubice a přední zvlhčovací lišta) včetně samostatného zapínání ovládané z místa řidiče v kabině.
21.	Oprava – výroba nového (zkorodovaný) zásobníku čisté vody o objemu min. 1 700 l na zkrápění z nerezové oceli integrovaný kvůli snížení těžiště do podlah zásobníku. Uvnitř integrované příčky (vlnolamy) pro zvýšení stability. Plnící otvor opatřen C – rychlospojkou.
22.	Nový vodní filtr včetně propojovacích hadic.
23.	Oprava skrápění vodou o tlaku 10 bar při průtoku 50 l/min.
24.	Oprava vysokotlakého mycího zařízení včetně mycí pistole a výměny tlakové hadice. Délku hadice zachovat 15 m, oprava navíjecího bubnu. 
25.	Zachovat výkon vysokotlakého mycího zařízení 15 lt/min, minimální pracovní tlak 120 barů.
26.	Všechny okruhy hydraulické, pneumatické, elektrické a vodní zachovat propojené rychlospojkami pro snadné odstavení nástavby.
27.	Výměna zadní ruční sací hadice včetně kovového nástavce délka hadice 3 m + 1 m  kovový nástavec, 
průměr 150 mm.
28.	Celková oprava horního opěrného ramene.
29.	Oprava pneumatického uzavíracího šoupátka pro zadní sací hadici a zametacího agregátu ovládavého z kabiny.
30.	Oprava ruční mycí pistole, výměna poškozené hadice a oprava navijáku pro čištění zametače, zachovat délku hadice 10 m a zapínání z místa uložení ruční mycí pistole.
31.	Oprava přední plastové skrápěcí lišty umístěné pod nárazníkem vozidla.
32.	Celková oprava kamery s monitorem v kabině řidiče. Zachovat místění kamer - na zadní části zametací nástavby, na pravé straně zametací nástavby i u talířového kartáče a předního agresivního kartáče.
33.	Výstražný LED majáky – 2 ks oranžové barvy. Na zadní části zametací nástavby výstražná světelná LED alej oranžové barvy s ovládáním v kabině řidiče.
34.	Barva oranžová RAL 2011.
35.	Montáž zametače s agresivním kartáčem na nový speciální nákladní automobil SCANIA včetně seřízení a zaškolení osádky. 

   Čelní výsuvný agresivní kartáč:  
1.	Celková oprava čelního agresívního kartáče včetně úpravy na podvozek, který je namontován na čelní desce DIN 7606 o  Ø 900 mm s lanovým výpletem. Plynulý hydraulický výsuv kartáče 900 mm přes pravou obrysovou hranu automobilu. 
2.	Celková oprava skrápění čelního výsuvného kartáče.
3.	Celková oprava odstavných přípravků.
4.	Celková oprava hydraulického pohonu, stranového natáčení kartáče z kabiny vozidla, včetně hydr. motoru a příslušenství, zachovat zapojení rychlospojkami.
5.	Celková oprava ovládání kartáče a plynulé regulace přítlaku kartáče z kabiny vozidla.
6.	Celková oprava možnosti regulace otáček kartáče.
7.	Barva zametacího zařízení oranžová RAL 2011.

Při celkové opravě samosběrného zametače bude zachováno ve stávajícím systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software Fleetware verze 6.0.

Další požadavky:	
-	Požadovaná záruční doba minimálně 24 měsíců.
-	Oprava bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. 
-	Součástí nabídky bude lhůta záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně pracovního času).
-	Součástí nabídky bude uvedení termínu plnění, záruční doby a umístění servisního střediska včetně servisní hodinové sazby a sazby za 1 km. Návod k obsluze v elektronické podobě.

Požadovaná dokumentace při předání strojů: 
-	Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky. Servisní knihu. Návod k obsluze v tištěné podobě.

V Pardubicích dne 3.7.2019

						         …………………………………………………
							      Ing. Miroslav Němec 
								      ředitel 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje