**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**k projektové dokumentaci pro společné povolení (dle příl.č. 8 k vyhl. 499/2006 Sb.)**

**AKCE: OPERNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO POSYPU**

k.ú. Polička parc. č. 4833/3

areál SÚS Polička, ul. Čsl. Armády

**OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje**


Doubravice, č.p. 98

533 53 Pardubice

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT: APOLO CZ s.r.o.**

Tyršova 155

572 01 Polička

**HIP:** Ing. Karel Marek

**ARCHITEKT:** -

**PROJEKTANT ČÁSTI: APOLO CZ s.r.o.**

Tyršova 155, 572 01 Polička

**VYPRACOVAL:** Ing. Karel Marek

**ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: I**ng. Martin Kozáček

**ČÍSLO ZAKÁZKY:** P1623

**DATUM:** 07/2023

**ČÁST: A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**OZNAČENÍ PŘÍLOHY: A**

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### ***Název stavby:***

### OPERNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO POSYPU ***Místo stavby:***

areál SÚS Polička, ul. Čsl. Armády

k.ú. Polička parc. č. 4833/3

### ***Předmět dokumentace:***

Předmětem dokumentace je novostavba železobetonových opěrných stěn, které budou sloužit pro skladování inertního posypového materiálu – štěrku. Celkem jsou navrženy 3 skladovací boxy o půdorysné velikosti 10x10m. Výška horní hrany opěrné stěny kopíruje původní terén a je dle jeho průběhu odskákaná. Jednotlivé úrovně horní hrany stěn jsou navrženy v 590,68 / 589,93 / 589,18 m.n.m. B.p.v.. Vzhledem k úrovni upraveného terénu budou stěny vysoké 4,0 až 4,5 m. Skladovací kapacita je 2000 t štěrkového materiálu. Součástí projektu je i oprava stávajících zpevněných asfaltových ploch, které budou poškozeny stavbou.

## Údaje o stavebníkovi

**Jméno stavebníka (název firmy)**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ/DIČ: 00085031/CZ00085031

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Hlavní projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

č. autorizace ČKAIT - 0700954

Projektanti jednotlivých částí PD:

Část A, B, C: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

č. autorizace ČKAIT – 0700954

Architektonicko stavební řešení: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

č. autorizace ČKAIT – 0700954

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Martin Šabata, T.N. Kautníka 1673, Choceň 565 01

ČKAIT – 0701535, statika a dynamika staveb

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D1 – Stavební a inženýrské objekty

D1-01 – SKLADOVACÍ BOXY

# Seznam vstupních podkladů

* prohlídka staveniště vč. zaměření + fotodokumentace - zajištěno firmou APOLO CZ v 07/2023
* územní plán města Polička
* geodetické zaměření – GEODÉZIE POLIČKA s.r.o.
* projektová dokumentace k akci VÝSTAVBA SKLADU SOLI V POLIČCE (04/2016) vč. informací z realizace této akce
* požadavky investora – jednání a schůzky v místě stavby, mailová komunikace, podklady ke skladovanému materiálu