**Příloha č. 9**

**Minimální požadavky na BOZP na stavbách**

**Obsah přílohy:**

[I. Úvod 2](#_Toc24355529)

[II. Použité zkratky 2](#_Toc24355530)

[III. Legislativa 2](#_Toc24355531)

[IV. Povinnosti dotčených osob na stavbách 2](#_Toc24355532)

[1. Povinnosti objednatale stavby 2](#_Toc24355533)

[2. Povinnosti zhotovitele 2](#_Toc24355534)

[3. Technologické předpisy 3](#_Toc24355535)

[4. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku BOZP 4](#_Toc24355536)

[5. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku PO 5](#_Toc24355537)

[6. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 6](#_Toc24355538)

[7. Povinnosti zaměstnanců externích společností a subdodavatelů zhotovitele a objednatele na úseku BOZP 6](#_Toc24355539)

[8. Povinnosti jiných osob (OSVČ) 6](#_Toc24355540)

[9. Povinnosti koordinátora BOZP 7](#_Toc24355541)

[10. Povinnosti návštěv (dozorové orgány apod.) 7](#_Toc24355542)

[11. Vysoce rizikové práce 7](#_Toc24355543)

[V. Minimální požadavky na pracoviště 8](#_Toc24355544)

[1. Oplocení 8](#_Toc24355545)

[2. Označení vstupu na pracoviště 8](#_Toc24355546)

[3. Bezpečnostní značení na staveništi 9](#_Toc24355547)

[4. Vybavení pracoviště 9](#_Toc24355548)

[5. Kouření 10](#_Toc24355549)

[VI. Bezpečnostní incidenty, pracovní úrazy 10](#_Toc24355550)

[1. Incidenty se rozumí: 10](#_Toc24355551)

[2. Porušování předpisů 10](#_Toc24355552)

[VII. Zajištění závazků 11](#_Toc24355553)

[VIII. Závazek zhotovitele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami 12](#_Toc24355554)

[IX. Osobní ochranné pracovní prostředky 12](#_Toc24355555)

[1. Definice 12](#_Toc24355556)

[2. Minimální požadavky na OOPP 12](#_Toc24355557)

[3. Seznam OOPP 12](#_Toc24355558)

1. Úvod

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na zajištění BOZP při stavební činnosti ve společnosti Lidl.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni zhotovitelé dodržovali též ustanovení právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, respektovali plán BOZP a pokyny koordinátora BOZP.

1. Použité zkratky

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

PHP – přenosný hasicí přístroj

OZO v PO – odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany

Zhotovitel – generální dodavatel stavby

Objednatel – společnost Lidl Česká republika v.o.s.

1. Legislativa

Požadavky jsou zpracovány v souladu:

* se zákonem č.262/2006 Sb. (Zákoník práce) v platném znění,
* s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) v platném znění,
* se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění,
* s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
* s nařízením vlády č. 591/20016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
* s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů,
* se zákonem 133/1985 Sb. o PO v platném znění,
* s vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění,
* s vyhláškou 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

1. Povinnosti dotčených osob na stavbách
   1. Povinnosti objednatale stavby
2. Určit nezávislého koordinátora BOZP.
3. Vyžadovat při výběru zhotovitele plnění povinností zhotovitele daných touto směrnicí.
4. Zohlednit plnění povinností v ceně díla a uvést povinnosti ve smlouvě o dílo.
5. Kontrolovat a vyžadovat na stavbě plnění povinností daných touto směrnicí.
   1. Povinnosti zhotovitele
6. Zhotovitel je povinen absolvovat vstupní školení objednatele před prvním vstupem na staveniště. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast svých zaměstnanců či osob, které provádějí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele (popř. jejich zaměstnanců) a jiných osob, které na jeho žádost nebo s jeho vědomím vstupují na staveniště, na tomto vstupním školení.
7. Seznámit se s plánem BOZP.
8. Zhotovitel je zodpovědný za rozdělení pracovních činností a vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich náročnosti.
9. Informovat koordinátora min. 8 dnů předem o nástupu na staveniště a zahájení prací.
10. Provést opakované školení na pracovišti vždy, když se zásadním způsobem změní podmínky na staveništi a proškolit před zahájením práce svého případného nového subdodavatele.
11. Zhotovitel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví při plnění (činnostech), které pro objednatele provádí a popisy bezpečných pracovních postupů. Písemné vyhodnocení rizik a popisy bezpečných pracovních postupů je zhotovitel povinen předat koordinátorovi BOZP staveniště, a to nejpozději jeden den před započetím svého plnění.
12. Zhotovitel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních předpisů o BOZP a PO na vlastním staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, min. 1x za kalendářní týden a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba plnění dodavatele kratší než jeden kalendářní týden, je zhotovitel povinen provést tuto kontrolu nejméně jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve stavebním deníku.
13. Zhotovitel na pracovištích objednatele je v případě zjištění nebezpečného chování, nebo rizikové situace povinen přerušit práce a o situaci neprodleně informovat koordinátora BOZP staveniště, nebo jiného písemně určeného zástupce objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český jazyk, byli proškoleni z pravidel dle českých právních a ostatních předpisů o BOZP a PO v jim srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je zhotovitel povinen předat koordinátorovi BOZP staveniště nebo jiného písemně určeného zástupce objednatele nejpozději jeden den před započetím plnění pro objednatele.
15. Zhotovitel je povinen předávat svým zaměstnancům každodenní informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení rizik a popisy technologických a bezpečných pracovních postupů.
16. Zhotovitel musí na pracovišti zajistit trvalou přítomnost minimálně jedné osoby, která bude schopna zajistit překlad pro ty, kteří neumí česky.
17. Při příchodu na staveniště jsou zaměstnanci zhotovitele povinni nahlásit svůj příchod určenému zaměstnanci zhotovitele. Zhotovitel musí zajistit, že tuto povinnost bude plnit i jiná osoba (popř. její zaměstnanci), která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele.
18. Zúčastnit se kontrolních dnů s koordinátorem BOZP staveniště.
    1. Technologické předpisy
19. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický předpis. Technologický předpis musí obsahovat:

* návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací - pracovní postup pro danou pracovní činnost,
* použití strojů a speciálních pracovních prostředků,
* druhy a typy pomocných pracovních konstrukcí,
* způsob dopravy (svislé i vodorovné),
* technická a organizační opatření,
* mimořádné podmínky.

1. Zhotovitel nesmí začít provádět plnění na stavbě objednatele bez technologického předpisu nebo bez popisů bezpečných pracovních postupů.
2. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany koordinátora BOZP staveniště či jiného písemně určeného zástupce objednatele technologický předpis.
   1. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku BOZP
3. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přílby a výstražné vesty, popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky, a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat.
4. Zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v prostoru s kolektivním zajištěním a zčásti mimo něj, jsou povinni mít po celou dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj s připojovacím lanem a pádovou brzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance vhodným způsobem se zajistit při provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na pracovišti bez kolektivního zajištění. O předávání prostředků kolektivní ochrany proti pádu mezi zhotovitelem a subdodavatelem stavby se pořídí písemný zápis. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.
5. Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí zhotovitel zpracovat písemně v technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Při změně pracovního postupu je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Zhotovitel se zavazuje zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jištění školení o jeho použití a předat jim prostředky tohoto jištění na základě písemného zápisu.
6. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu koordinátora BOZP staveniště použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prostředky musí zhotovitel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Při provozu zdvihacích prostředků je zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí.
7. Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit koordinátorovi BOZP staveniště na jeho žádost doklady o jejich revizích, nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz.
8. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců.
9. Zaměstnanci zhotovitele musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem stanoveným objednatelem.
10. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění koordinátorovi BOZP staveniště jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.
11. Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část. Oplocení zřízené zhotovitelem je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
12. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené koordinátorem BOZP staveniště.
13. Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí zhotovitelova plnění vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších zhotovitelů objednatele na pracovištích, která se nacházejí na takto předaných částech plnění zhotovitele, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich s vědomím objednatele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí zhotovitelova plnění.
14. Skládky a místa pro uložení drobného materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu koordinátorem BOZP staveniště, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
15. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci koordinátora BOZP staveniště a umožnit mu účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž koordinátorovi BOZP staveniště předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí koordinátorovi BOZP staveniště údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že koordinátor BOZP staveniště má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště. Neučiní-li tak ani přes výzvu koordinátora BOZP staveniště, má právo vykázat jej koordinátor BOZP staveniště jménem zhotovitele.
17. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
18. Na každém pracovišti objednatele musí být pravidelně kontrolována úroveň opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroly provádí vedoucí zaměstnanci zhotovitele nebo osoby, které v případě zjištění porušení mohou okamžitě přerušit práci a zjednat nápravu.
    1. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku PO
19. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů koordinátora BOZP staveniště v oblasti požární ochrany na staveništi.
20. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně.
21. O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí koordinátora BOZP staveniště. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.
22. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm zhotovitel včas předloží též určenému zástupci koordinátora BOZP staveniště.
23. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.
    1. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
24. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
25. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního znovuvyužití.
26. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
27. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.
28. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a s chemickými přípravky na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu koordinátora BOZP staveniště je zhotovitel povinen poskytnout mu seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
29. Zhotovitel je povinen při provádění svého plnění dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Zhotovitel povolení ke kácení dřevin určených podle projektové dokumentace k odstranění projedná s příslušnými orgány veřejné správy. Objednatel k tomu zhotoviteli vystaví plnou moc nebo nechá její vystavení zajistit.
    1. Povinnosti zaměstnanců externích společností a subdodavatelů zhotovitele a objednatele na úseku BOZP
30. Dodržovat právní předpisy o BOZP a respektovat požadavky koordinátora BOZP.
31. Oznámit pracovní úraz zaměstnavateli a prostřednictvím koordinátora BOZP též objednateli.
32. Dodržovat všechny zásady a povinnosti citované v článcích č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 tohoto dokumentu. Výše uvedené povinnosti se vztahují na zaměstnance dalších firem (subdodavatelů), kteří na staveništi vykonávají pracovní činnosti.
    1. Povinnosti jiných osob (OSVČ)
33. Dodržovat právní předpisy o BOZP a respektovat požadavky koordinátora BOZP.
34. Vstupovat na staveniště vhodně oblečeni.
35. Vždy používat OOPP při činnostech, pro které je jejich používání stanoveno.
36. Nepoužívat OOPP poškozené nebo takové, které ztratily ochrannou funkci.
37. Používat technická zařízení, přístroje a nářadí, které splňují požadavky legislativy.
38. Oznámit úraz, který se jim stal na staveništi, stavbyvedoucímu zhotovitele a prostřednictvím koordinátora BOZP též objednateli stavby.
39. Dodržovat všechny zásady a povinnosti citované v článcích č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 tohoto dokumentu.

* 1. Povinnosti koordinátora BOZP

1. Informovat určeného zástupce zhotovitele a všechny dotčené subdodavatele, externí osoby a OSVČ o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
2. Upozornit zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP na pracovišti a vyžadovat zjednání nápravy.
3. Oznámit objednateli stavby, že nebyla zhotovitelem přijata opatření ke zjednání nápravy v oblasti BOZP.
4. Informovat určeného zástupce objednatele, na email adrese: **bozp@mr3.cz**, stavby o úrazech, které se na pracovišti staly a zasílat mu kopie záznamů z kontroly stavby.
   1. Povinnosti návštěv (dozorové orgány apod.)
5. Všechny osoby, které vstupují na staveniště musí mít bezpečnostní obuv a výstražnou vestu s vysokou viditelností, ochrannou přilbu a ochrannou obuv.
6. Odpovědnost za to, že se po staveništi nebude pohybovat osoba bez bezpečnostní obuvi a vesty má určený stavbyvedoucí zhotovitele.
   1. Vysoce rizikové práce

|  |  |
| --- | --- |
| Práce ve výškách | Práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 5 metrů. |
| Výkopy | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo úmrtí sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 2 m. |
| Práce nad vodou | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. |
| Práce v ochranném pásmu | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických sítí (plyn, voda, elektřina, pára, vzduchovod atd.). |
| Dočasné konstrukce | Práce montáže nebo demontáže dočasných konstrukcí jako jsou lešení, bednění, lávky atd. |
| Vyhrazené prostory | Práce v uzavřených nebo stísněných prostorech, kde hrozí v případě nedostatku kyslíku poškození zdraví, nebo v případě nehody ztížená evakuace ohrožené osoby. |
| Zvedací operace | Všechny zvedací operace nad 5 tun. |
| Práce vedle provozovanécesty nebo trati | Práce vedle provozované cesty nebo trati, maximálně však 5 metrů od kraje komunikace nebo trati, kde hrozí střet osoby a projíždějícího vozidla. |
| Bourací práce | Všechny druhy bouracích prací. |
| Sváření | Sváření a tomu podobné činnosti s otevřeným ohněm. |
| Nebezpečné látky | Práce s nebezpečnými látkami, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zdraví u zaměstnance. Součásti povolení musí být i bezpečnostní list. |

1. Minimální požadavky na pracoviště
   1. Oplocení

Jestliže rozsah stavebních prací, nutnost skládky stavebního materiálu apod. vyžaduje zajištění staveniště proti vstupu cizích osob, je zhotovitel povinen opatřit takové pracoviště oplocením. Oplocení bude v takovém případě neprůhledné, ze systémových prvků, zajištěné proti zborcení.

* 1. Označení vstupu na pracoviště

Vstup a vjezd do areálu je totožný. Pokud bude v případě větších staveb vstup a vjezd oddělen, budou bezpečnostním značením označeny oba.

U vstupu, resp. vjezdu do areálu stavenište bude vyvěšeno:

1. Oznámení o zahájení prací na vstupu/vjezdu na staveniště



1. Bezpečnostní značení na vstupu/vjezdu na staveniště



Kód: L\_22



Kód L\_34

* 1. Bezpečnostní značení na staveništi

1. *Přístup ke kabelům vysokého napětí* - Přístup ke kabelům vysokého napětí a ostatním částem pod napětím musí být zřetelně omezen zábranami a označen výstrahou (bezpečnostním značením).



1. *Kouření povoleno* - Na místě, kde je povoleno kouření bude umístěna značka:



1. *Další bezpečnostní značení* - Dle povahy pracoviště a požadavku koordinátora BOZP staveniště může být na staveništi umístěno další, v této směrnici neuvedené bezpečnostní značení.
   1. Vybavení pracoviště
2. *Stavební buňka* - V případě, že to vyžaduje rozsah a povaha stavebních prací bude na staveništi nebo v jeho blízkosti postavena mobilní stavební buňka, která bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího zhotovitele, případně odpočinková místnost pro zaměstnance zhotovitele a všechny dotčené subdodavatele, externí osoby a OSVČ.
3. *WC* - V případě že to vyžaduje rozsah stavebních prací bude na staveništi umístěno mobilní WC.
4. *První pomoc* - Zhotovitel je povinen určit odpovídající počet proškolených osob, které v případě potřeby poskytnou první pomoc. Jejich počet se odvíjí od počtu osob pohybujících se na staveništi a rizikovosti dané práce. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi přiměřený počet lékárniček pro poskytování první pomoci. Pro pracoviště stavby musí být k dispozici jedna lékárnička, její obsah musí být schválen koordinátorem staveniště BOZP. Pro případ rizikových situací na staveništi musí mít zhotovitel vypracovaný a koordinátorem BOZP na staveništi schválený záchranný a evakuační plán (např. pro práce ve stísněných prostorech, práce ve výškách).
5. *PHP* - Mobilní buňka bude vybavena 1 přenosným hasicím přístrojem. Druh a velikost (obsah hasicí látky) PHP určí dle podmínek na pracovišti OZO v PO zhotovitele. Při provádění prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru (svařování, lepení izolačních pásů, řezání kovů apod.) budou zhotovitelé postupovat v souladu s legislativou. Při svařování budou v dosahu ještě nejméně dva přenosné hasicí přístroje s vhodnou náplní, z toho bude jeden PHP práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.
6. *Nebezpečné látky* - Nebezpečné látky budou na staveništi ukládány tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob. Hořlavé látky budou ukládány tak, aby nedošlo k jejich samovznícení nebo podpálení v dostatečné vzdálenost od zápalných zdrojů. Zhotovitel má povinnost seznámit své zaměstnance s obsahem příslušného bezpečnostního listu. Tento list musí zaměstnanci mít k dispozici po celou dobu práce s nebezpečnou látkou.
7. *Traumatologický plán a důležitá telefonní čísla* - V mobilní buňce bude vždy na stěně vyvěšena bezpečností tabulka „Traumatologický plán a důležitá telefonní čísla“. Obsah traumatologického plánu stanovuje OZO v BOZP zhotovitele.
   1. Kouření
8. Tam, kde jsou práce prováděny v oploceném areálu, je kouření povoleno pouze na vyhrazeném místě. Vyhrazené místo bude zvoleno tak, že bude přiléhat k stavební buňce na straně, kde nejsou okna ani dveře, aby se zabránilo přenosu požáru a bude označeno bezpečnostní značkou „Kouření povoleno“ a vybaveno nehořlavým popelníkem. Obsah popelníku je nutné vysypávat do nehořlavé nádoby odděleně od komunálního odpadu.
9. Kouření uvnitř budovy je přísně zakázáno.
10. Bezpečnostní incidenty, pracovní úrazy
11. Zhotovitel je povinen všechny incidenty hlásit okamžitě zástupci koordinátora BOZP staveniště přítomnému v blízkosti incidentu.
12. Po smrtelném úrazu, těžkém úrazu, nebo nebezpečné situaci se musí místo incidentu ponechat v původním stavu až do zaevidování události.
13. Všechny incidenty, při kterých došlo k poranění, musí být zaprotokolovány v knize úrazů.
14. Všechny incidenty, které podle právního předpisu podléhají oznámení úřadům, musí
15. Zhotovitel nahlásit též zástupci koordinátora BOZP staveniště přítomnému v blízkosti incidentu. V takovém případě je povinností zhotovitele o incidentu informovat příslušné úřady. Kopie oficiální zprávy zhotovitele pro úřady musí být zhotovitelem předána zástupci koordinátora BOZP staveniště.
    1. Incidenty se rozumí:
16. *Skoronehoda* - nehoda, která se stala, ale díky příznivým okolnostem nebyl nikdo zraněn.
17. *Zranění* - nehoda, při které došlo ke zranění osoby, ale charakter zranění dotčené osobě nebrání dál pokračovat v činnosti (např. pořezání prstu).
18. *Úraz s pracovní neschopností* - nehoda, která dotčené osobě nedovoluje pokračovat v činnosti a vyžaduje čas k léčení.
    1. Porušování předpisů
19. Každé porušení právních předpisů a ostatních předpisů upravujících oblast BOZP a PO musí být zapsáno do knihy BOZP a PO, nebo do stavebního deníku.
20. Poruší-li předpisy podle předchozího odstavce zaměstnanec zhotovitele nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele (popř. její zaměstnanec), je zhotovitel povinen ihned zjednat nápravu. V opačném případě je zástupce koordinátora BOZP staveniště oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby vykázal takového pracovníka porušujícího dané předpisy ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě zajistit, že příslušný pracovník stavbu ihned opustí.
21. Neplnění povinností podle těchto standardů objednatele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
22. Za porušení předpisů upravujících oblast BOZP a PO (a tedy za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele) se považuje rovněž:

* pracovník pracuje takovým způsobem, že vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění nebo smrti,
* pracovník přes upozornění na nedostatky opakovaně pokračuje v porušování předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
* V případě porušení předpisů upravujících oblast BOZP a PO může určený zástupce zhotovitele stavby nebo koordinátora BOZP staveniště vystavit písemné upozornění, které předá pracovníkovi, který porušil některý z takových předpisů. Zástupce zhotovitele stavby nebo koordinátora BOZP staveniště předá kopii písemného upozornění subdodavateli, porušil-li jeho zaměstnanec nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím tohoto subdodavatele (popř. její zaměstnanec), některý z předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
* Zhotovitel je povinen zajistit, že pracovník, který porušil některý z předpisů upravujících oblast BOZP a PO a obdržel výše uvedené upozornění, se následující pracovní den i za přítomnosti subdodavatele zúčastní proškolení z předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
* Obdobnou povinnost podle předchozí věty má i subddodavatel (OSVČ), jestliže vykonává pro objednatele plnění bez vlastních zaměstnanců. Subdodavatel se rovněž zavazuje ihned po obdržení žádosti zástupce zhotovitele stavby nebo koordinátora BOZP staveniště vykázat ze staveniště takového svého zaměstnance nebo osobu, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím subdodavatele (popř. jejího zaměstnance), která po obdržení prvního písemného upozornění opětovně poruší předpisy upravující oblast BOZP a PO.

1. V případě, že se zaměstnanec zhotovitele nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele (popř. její zaměstnanec), dopustí níže uvedeného jednání (dále jen „hrubé porušení pravidel“), zavazuje se zhotovitel příslušnou osobu ze stavby vykázat okamžitě; pokud tak neučiní, je povinen vykázat ji neodkladně na žádost vedoucího zaměstnance objednatele. Obsah žádosti, včetně přesného popisu hrubého porušení pravidel a identifikace osoby, která se hrubého porušení pravidle dopustila, zapíše vedoucí zaměstnanec zástupce Zhotovitele stavby nebo koordinátora BOZP staveniště do stavebního deníku.
2. Za hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázání ze stavby se považuje:

* šikanování, vyhrůžky nebo agresivní jednání,
* sexuální obtěžování nebo rasová nesnášenlivost,
* krádež,
* nepovolený vstup do zakázaných zón,
* nepovolená obsluha mechanismů a zařízení,
* poškozování bezpečnostního vybavení, např. bezpečnostních zábran atd.,
* vystavování sebe nebo své okolí smrtelnému riziku.

1. Zajištění závazků
2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a těchto podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí je sjednána takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Porušení povinnosti | Smluvní pokuta |
| Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, prac. obuvi, reflexní vesty, atd.) | 2 000 Kč |
| Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb.) | 2000 Kč |
| Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. | 2 000 Kč |
| Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.) | 2 000 Kč |
| Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.) | 2 000 Kč |
| Neohrazení výkopů | 2 000 Kč |
| Práce v nezapaženém výkopu | 5 000 Kč |
| Práce ve výškách nebo nad hloubkou, bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí) | 5 000 Kč |
| Špatné vázání a doprava břemen | 4 000 Kč |
| Používání poškozených vázacích prostředků | 4 000 Kč |
| Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo přechovávání alkoholu na staveništi | 10 000Kč |
| Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny | 4 000 Kč |
| Poškození nebo nenainstalování bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení atd.) | 5 000 Kč |
| Vykonávání činnosti bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti | 10 000 Kč |
| Porušení zákazu kouření na zakázaných místech | 1 000 Kč |
| Znečištění nebo poškození prostor staveniště | 10 000 Kč |
| Pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí | 10 000 Kč |
| Za každé porušení jiné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními nebo jinými předpisy anebo sjednané podle smlouvy a těchto podmínek | 5 000 Kč |

1. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
2. Závazek zhotovitele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se prostřednictvím zhotovitele na plnění pro objednatele a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování těchto podmínek.

1. Osobní ochranné pracovní prostředky
   1. Definice
2. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat legislativní požadavky.
3. V prostředí, v němž oděv a obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní obuv a oděv.
   1. Minimální požadavky na OOPP
4. OOPP musí být po dobu užívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat pro zaměstnance riziko,
5. OOPP musí respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
6. OOPP musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců.
   1. Seznam OOPP
7. Na pracoviště - staveniště mohou vstupovat pouze osoby uvedené v plánu BOZP.
8. Všechny osoby, které vstupují na staveniště jsou povinné dodržet minimální vybavení OOPP.
9. Zhotovitel musí respektovat, že na stavbách a v provozovnách objednatele je povinné řádné užívání následujících osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh OOPP** | **Činnost** | **Použití** |
| *Bezpečnostní obuv* | Všechny činnosti | Vždy |
| *Bezpečnostní reflexní vesta* | Všechny činnosti, vyjma činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (sváření, pájení, broušení). | Vždy. Všechny osoby musí používat vesty splňující podmínky 2. tř. bezpečnosti. Výjimku tvoří práce se zvýšeným nebezpečím požárů (Sváření, pájení, broušení), u kterých je reflexní vesta nahrazena reflexními prvky na pracovním oděvu. |
| *Ochranná bezpečnostní přilba* | Všechny činnosti. | Všechny osoby musí používat certifikovanou ochranou přilbu po celou dobu svého pobytu na staveništi. |
| *Ochranné pracovní rukavice* | Při činnostech, kde hrozí poškození rukou | Dle činnosti |
| *Ochranné brýle* | Při činnostech, kde hrozí odlétání částic, jisker, prachu apod. | Dle činnosti |
| *Ochrana sluchu* | Při činnostech se zvýšeným výskytem hluku. | Dle činnosti |

1. Zaměstnanci zhotovitele, zaměstnanci cizích firem a OSVČ jsou kromě toho povinni používat další OOPP, které vyplývají z rizik, se kterými se zaměstnanci na pracovišti mohou setkat.